제3장 감시센터 활동

제1절 환경방사능분석

1. 개요 및 배경

가. 조사 목적

영광원자력발전소 주변의 환경방사선/능 조사목적은 발전소 가동으로 인해 주변 주민들이 받게 되는 방사선량이 연간 선량한도 이내로 충분히 낮게 유지되는지를 확인하고, 방사성물질 축적 및 확산 경향을 파악하며, 원자력발전소로부터 예기치 못한 방사성물질의 누출로 인하여 주변 환경에 미치는 영향을 예측할 수 있는 자료를 확보함으로써 주민의 건강과 안전을 확보하고, 환경의 오염을 사전에 예방하는데 있다.

나. 조사 기간 : 2000. 1. 1 ～ 2008. 12. 31 (9년)

다. 조사 근거 및 범위

영광군 영광원자력발전소 민간 환경․안전 감시기구 설치 및 운영조례 (1715호) 제 4조 및 제 13조와 지식경제부 “민간 환경 감시기구 운영지침” 제 8조 민간 환경 감시기구의 감시범위(2004년 10월 지침 개정)에 근거하여 2000년부터 영광원자력발전소 부지 내부와 부지 외부의 육상 및 해상의 각종 시료를 조사 대상으로 하였다. 또한, 영광원자력발전소 운영으로 인한 영향을 받지 않는 지점으로 비교지점을 선정하여 발전소 부지 내부와 외부의 분석결과를 상호 비교 평가하였다.

라. 조사 및 분석항목

1) 조사 항목

본 기관에서 2000년～2008년까지 영광원전민간 환경․안전 감시기구 운영관련 영광군 조례 및 지식경제부 지침에 근거하여 영광원자력발전소 부지 내부 및 부지 외부지역을 대상으로 조사한 시료는 물 6종(빗물/저수지수/하천수/지하수/식수/폐수), 토양 2종(표층토양/하천토양), 지표식물 2종(솔잎/쑥), 과일류 3종(복숭아/배/포도), 채소류 2종(무/배추), 곡류 3종(쌀/보리/콩), 육류 5종(염소/닭/계란/우유/꿀), 공기 등의 육상 시료 24종과 해수, 해저토, 게, 어류 2종(장대/숭어), 패류 3종(조개/맛조개/굴), 해조류 2종(파래/감태) 등의 해상 시료 10종을 대상으로 총 3,000여건의 시료를 분석하였다.

2) 분석 항목

환경시료중의 방사능을 분석하기 위해 우선 분석대상핵종을 크게 감시핵종, 참고핵종 및 천연핵종 세 가지 부류로 구분한다. 감시핵종은 원자력발전소에서 방출되는 것으로서 인간에의 피폭에 주요하고 비교적 장반감기기인 핵종을 위주로 하되 육상 및 공기시료는 기체방출물 중에 포함될 가능성이 높은 핵종을, 해양시료는 액체방출물 중에 포함될 가능성이 높은 핵종을 선정하였다. 선정된 핵종을 교육과학기술부고시 제2009-37호 “원자력이용시설 주변의 방사선환경조사 및 방사선환경영향평가에 관한 고시”의 [별표2]에 규정된 검출하한치를 만족 할 수 있는 분석방법을 채택하여 분석한다. 감시핵종으로 선정된 핵종 외에 환경방사능감시에 비교적 중요한 몇 가지 핵종을 참고핵종으로 분류하고 시료 중에 천연적으로 포함되어 있는 자연핵종도 분석하였다.

2. 분석 방법

본 기관에서 2000년～2008년까지 분석한 총 34종 시료에 대한 분석 방법을 분석항목별로 아래의 표에 기술하였다. 환경방사능분석을 위한 전처리는 방사성옥소, 세슘 등의 승화, 기화 등에 따른 상 변이에 의한 손실을 막기 위해 가능한 한 생체분석, 또는 저온 건조 전처리방법을 선택하여 분석하였다.

표 3.1 환경방사능 시료채취 및 분석방법

조상대상		채취방법	분석항목	분석방법
육상수	빗물 식수 하천수 저수지수	적절한 채취도구로 필요량 채취	전베타	500 ㎖를 증발농축한 후 농축액 전량을 Planchet에 담아 적외선건조기로 건조 후 저준위 알파․베타계수기로 계측
			3H	시료 500 ㎖를 증류하여 증류시료 8 ㎖와 섬광체 12 ㎖를 20 ㎖ Vial에 혼합하여 액체섬광계수기로 계측
			γ	5 ℓ를 증발, 농축하여 감마핵종분석기로 측정
우유		목장에서 원유를 10ℓ정도 채취	γ	2 ℓ 마르넬리용기에 담아 감마핵종분석기로 측정.
			90Sr	회화시료를 방사화학 분리과정을 거쳐 여과지로 흡입 여과한 후 Planchet에 고정하여 저준위 알파․베타계수기로 계측
농축산물 (포도, 쌀, 배추, 육류 등)		수확기에 산지에서 5 ㎏ 이상 채취	γ	건조․분쇄후 1 ℓ 계측용기에 담아 감마핵종분석기로 측정
지표생물 (솔잎 또는 쑥)		채취지점 중심으로 반경 10 m이내 5 ㎏이상 채취	γ	건조․분쇄후 1 ℓ 계측용기에 담아 감마핵종분석기로 측정
토양		채취지점 중심으로 반경 5 m이내 5곳을 정하여 동일 비율로 표층토 2 ㎏정도 채취	γ	건조․분쇄후 1 ㎜이하 체로 걸러 450 ㎖ 계측용기에 담아 감마핵종분석기로 측정
			90Sr	건조세토를 방사화학 분리과정을 거쳐 여과지에 흡입 여과한 후 Planchet에 고정하여 저준위 알파․베타계수기로 계측
해수		표층수 40 ℓ 이상채취	전베타	500 ㎖를 증발농축한 후 농축된 시료 0.2 g를 Planchet에 담아 적외선건조기로 건조 후 저준위 알파․베타계수기로 계측
			3H	시료 500 ㎖를 증류하여 증류시료 8㎖와 섬광체 12㎖를 20㎖ Vial에 혼합하여 액체섬광계수기로 계측
			γ	인몰리브덴산-이산화망간(AMP-MnO2)공침법으로 처리 후 감마핵종분석기로 측정
			90Sr	방사화학 분리과정을 거쳐 여과지로 흡입 여과 후 저준위 알파․베타계측기로 측정
해저토		채취기를 사용하여 표층토 2 ㎏ 정도 채취	γ	건조․분쇄 후 1 ㎜이하 체로 걸러 450 ㎖ 계측용기에 담아 감마핵종분석기로 측정
			90Sr	건조세토를 방사화학 분리과정을 거쳐 여과지에 흡입 여과한 후 Planchet에 고정하여 저준위 알파․베타계수기로 계측

3. 분석 결과

가. 육상 시료

1) 빗물

영광원전 환경안전감시센터에서는 영광원전 운영으로 인해 주변 환경에 미칠 수 있는 영향을 파악하기 위해 2000년～2008년까지 홍농 성산리와 발전소내 전망대, 영광 무령리의 3개 지점에서 매월 빗물 시료를 채취하여 계측 및 분석을 수행하였고, 그 결과를 부록의 표 1.1과 아래의 그림 3.1～그림 3.3에 나타내었다.

그림 3.1, 그림 3.2, 그림 3.3은 각각 감마동위원소와 전베타, 삼중수소의 농도 경향을 나타낸 것이다. 부록의 표와 아래의 그림에 수록한 발전소 부지 내부 지점인 전망대 빗물 시료는 지난 2004년 지식경제부 민간환경감시기구 운영지침의 개정과 함께 원전 부지내 시료에 대해 사업자와 공동시료채취 및 분석이 가능하게 되어 2005년부터 분석을 수행하였다.

빗물 중 천연핵종인 7Be 농도분포를 나타낸 아래의 그림 3.1에서 보여 주듯이 2008년 영광 빗물에서의 7Be 농도가 다른 년도에 비해 급격하게 증가한 점 이외에는 특이한 사항이 없는 것을 볼 수 있고, 인공핵종인 131I 농도의 경우 홍농 성산리와 전망대, 영광 무령리의 3개 지점 모두에서 131I는 검출되지 않은 것을 부록의 표 1.1을 통해 확인할 수 있다.

그림 3.1 빗물의 감마동위원소(7Be) 방사능농도

빗물 시료에서의 전베타 농도분석 결과를 나타낸 아래의 그림 3.2에서 보여 주듯이 2000년도～2004년도에는 홍농 성산리와 영광 무령리에서 빗물시료를 채취하였고, 2005년 이후에는 발전소 내인 전망대와 비교 지점인 영광에서 빗물 시료를 채취하였다. 아래의 그림을 자세히 분석해 보면 2000년도의 경우 홍농 성산리에서의 전베타 농도가 영광에 비해 상당히 높게 나타나고 있지만 시간이 경과함에 따라 그 농도가 감소하는 것을 볼 수 있고, 2003년도와 2004년도에는 두 지점에서의 농도가 거의 같아지는 것을 확인 할 수 있다.

2005년도부터 발전소 부지 내부에서 시료채취가 가능해짐에 따라 영광원자력발전소 내인 전망대에서 시료 채취가 가능하게 되어 채취 지점을 홍농 성산리에서 전망대로 변경하였다. 아래 그림에서 보여 주듯이 전망대의 농도가 비교 지점인 영광과 비슷하게 나타나거나 영광에 비해 작은 것을 눈으로 확인 할 수 있다.

그림 3.2 빗물의 전베타 방사능농도

빗물 시료의 삼중수소 농도분석 결과는 부록 표 1.1과 아래의 그림 3.3과 같다. 표와 그림을 통해 확인할 수 있듯이 2004년까지 홍농과 영광에서 검출된 삼중수소 농도는 연평균 기준으로 각각 <0.669～3.44 Bq/L와 <0.657～2.14 Bq/L로 나타났고, 2005년부터 2008년까지 전망대와 영광에서 검출된 농도는 연평균 기준으로 각각 30.5～40 Bq/L와 <1.00～1.94 Bq/L로 나타났다.

최근 5년간 월성을 제외한 3개 원전주변 지역의 빗물에서 검출된 삼중수소 농도 범위는 <0.682～207 Bq/L임(연평균 기준, 원자력이용시설 주변 방사선 환경조사 및 평가보고서(KINS/AR-140, Vol. 19))

그림 3.3 빗물의 3H 방사능농도

2) 우유

2000년～2008년까지 고창 자룡리와 주곡리에서 매월 채취한 우유 시료에 대한 감마동위원소와 90Sr 분석 결과를 부록의 표 1.2와 그림 3.5에 수록하였다. 부록의 표를 통해 확인 할 수 있듯이 인공핵종인 131I, 137Cs은 검출되지 않았고, 자연핵종인 40K만이 검출되었다. 검출된 40K의 농도 범위는 지난 9년간 연평균 기준으로 45.0～53.3 Bq/kg-fresh로 나타났고, 검출된 농도 경향을 아래의 그림 3.4에 수록하였다.

반면, 90Sr 분석 결과의 경우 2005년과 2006년에만 우유시료에서 미량의 90Sr이 검출되었고, 검출된 농도는 연평균 기준으로 각각 0.00775 Bq/kg-fresh와 0.0287 Bq/kg-fresh로 나타났다.

최근 5년간 4개 원전주변의 우유에서 검출된 90Sr 농도 범위는 <0.00502～0.0329 Bq/kg-fresh임(연평균 기준, 원자력이용시설 주변 방사선 환경조사 및 평가보고서(KINS/AR-140, Vol. 19))

그림 3.4 우유의 감마동위원소(40K) 방사능농도

그림 3.5 우유의 90Sr 방사능농도

3) 토양

2000년～2008년에 홍농 가마미, 고창 자룡리와 구시포, 함평 해보면과 신광면, 발전소 내인 청경사택과 본부 후문, 배수로에서 채취한 토양 시료에 대한 감마동위원소 및 90Sr 분석 결과를 부록의 표 1.3과 아래의 그림 3.6～그림 3.8에 수록하였다. 아래의 그림 3.6과 그림 3.7은 각각 천연핵종인 40K과 인공핵종인 137Cs의 분포 경향을, 그림 3.8은 90Sr 분포 경향을 나타낸 것이다.

부록의 표 1.3과 아래의 그림 3.6을 통해 확인 할 수 있듯이 검출된 40K 농도 범위는 연평균 기준으로 456～1,164 Bq/kg-dry로 나타났고, 시료 채취 지점 및 시기에 따른 큰 차이는 보이지 않았다.

그림 3.6 토양의 감마동위원소(40K) 방사능농도

인공핵종인 137Cs의 분포 경향을 나타낸 그림 3.7과 부록의 표 1.3을 통해 볼 수 있듯이 지난 9년간 검출된 137Cs 농도 범위는 연평균 기준으로 <0.294～4.06 Bq/kg-dry로 나타났고, 시료채취 지점과 시기에 따라 다소 차이를 보이고 있다. 137Cs 농도가 최대값을 보인 지점 및 시기는 2005년에 비교지점인 고창 자룡리에서 채취한 토양시료로 농도는 4.06 Bq/kg-dry로 나타났다.

최근 5년간 4개 원전주변 지역의 토양에서 검출된 37Cs 농도 범위는 <0.544～26.4 Bq/kg-dry임(연평균 기준, 원자력이용시설 주변 방사선 환경조사 및 평가보고서(KINS/AR-140, Vol. 19))

그림 3.7 토양의 감마동위원소(137Cs) 방사능농도

토양 시료에 대한 스트론튬 분석 결과를 수록한 부록의 표 1.3과 아래의 그림 3.8을 통해 확인할 수 있듯이 토양 시료에서 검출된 90Sr 농도 범위는 연평균 기준으로 <0.0935～1.25 Bq/kg-dry로 이었고, 최대값은 2005년에 고창 자룡리에서 채취한 토양시료에서 나타났다.

최근 5년간 4개 원전주변 지역의 토양에서 검출된 90Sr 농도 범위는 <2.34～5.19 Bq/kg-dry임(연평균 기준, 원자력이용시설 주변 방사선 환경조사 및 평가보고서(KINS/AR-140, Vol. 19))

그림 3.8 토양의 90Sr 방사능농도

4) 하천토양

2000년～2002년에 홍농 연우교와 함평 대창교에서 채취한 하천 토양에 대한 감마동위원소를 분석 결과를 부록의 표 1.4와 그림 3.9～그림 3.10에 수록하였다. 그림 3.9는 천연핵종인 40K 분포 경향을, 그림 3.10은 인공핵종인 137Cs 분포 경향을 각각 도시한 것이다. 분석 결과 인공핵종인 137Cs이 검출되었고, 검출된 농도 범위는 연평균 기준으로 <3.24～2.09 Bq/kg-dry로 나타났다. 또한, 검출된 40K 농도는 연평균 기준으로 758～1,046 Bq/kg-dry로 시료채취 시기 및 지점에 따른 변동경향은 거의 나타나지 않았다.

최근 5년간 원자력이용시설 주변의 하천토양에서 검출된 137Cs 농도 범위는 <0.555～3.00 Bq/kg-dry임(연평균 기준, 원자력이용시설 주변 방사선 환경조사 및 평가보고서(KINS/AR-140, Vol. 19))

그림 3.9 하천토양의 감마동위원소(40K) 방사능농도

그림 3.10 하천토양의 감마동위원소(137Cs) 방사능농도

5) 하천수

2000년～2004년에 홍농 연우교와 함평 대창교에서 채취한 하천수에 대한 감마동위원소와 삼중수소 분석 결과를 부록의 표 1.5에 수록하였다. 표에서 보여 주듯이 감마동위원소는 전혀 검출되지 않았고, 2004년에 함평 대창교에서 채취한 시료에서만 삼중수소가 검출되었고, 검출된 농도는 2.84 Bq/L로 나타난 것을 확인 할 수 있다.

6) 저수지수

2000년에 홍농 양지저수지와 함평 금산저수지에서 채취한 저수지수에 대한 감마동위원소 및 삼중수소 분석 결과를 부록의 표 1.6에 수록하였다. 분석 결과, 감마동위원소와 삼중수소는 검출되지 않았다.

7) 지하수

2000년～2004년에 홍농 성산리, 함평 해보면, 백수 양성리, 고창 자룡리에서 채취한 지하수 시료에 대한 감마동위원소 및 삼중수소 분석 결과를 부록의 표 1.7에 수록하였다. 분석 결과, 감마동위원소는 검출되지 않았고, 2004년에 채취한 시료에서만 삼중수소가 검출되었고, 검출된 농도 범위는 0.768～2.49 Bq/L로 나타났다.

최근 5년간 4개 원자력발전소 주변의 지하수에서 검출된 삼중수소 농도 범위는 <0.046～109 Bq/L이고, 월성 원전을 제외한 농도범위는 <0.046～3.14 Bq/L임 (연평균 기준, 원자력이용시설 주변 방사선 환경조사 및 평가보고서(KINS/AR-140, Vol. 19))

8) 식수

2000년에 홍농 성산리, 고창 자룡리, 함평 해보면에서 채취한 식수와 2007년～2008년에 영광읍 단주리, 대마면 원흥리, 법성면 진내리, 낙월면 상낙월리, 백수읍 구수리, 군서면 가사리, 염산면 축동리, 군남면 포천리, 묘량면 삼학리, 불갑면 건무리 등에서 채취한 식수 시료에 대한 감마동위원소 및 삼중수소 분석 결과를 부록의 표 1.8에 수록하였다. 2007년과 2008년에 영광군내 11개 읍면의 식수시료를 집중적으로 분석한 사유는 섭취량이 가장 높은 시료 중 하나인 식수를 분석함으로써 지역주민에게 미치는 방사선학적 영향을 파악하기 위한 것이다.

분석 결과 인공핵종은 전혀 검출되지 않았고, 천연핵종인 40K만이 연평균 기준으로 <0.0484～1.04 Bq/L로 검출되었다. 이러한 분석결과에 근거하여 식수에 의한 방사선학적 영향은 나타나지 않은 것으로 판단하였다.

9) 지표 식물(솔잎, 쑥)

2000년～2008년에 홍농 성산리와 고창 구시포, 함평 월야면, 영광 무령리에서 채취한 솔잎과 쑥 시료에 대한 감마동위원소 분석 결과를 부록의 표 1.9와 표 1.10에 각각 수록하였다.

분석 결과 모든 지점의 솔잎과 쑥 시료에서 인공핵종은 전혀 검출되지 않았고, 천연핵종인 40K만이 검출되었다. 솔잎과 쑥 시료에서 검출된 40K 농도 범위는 연평균기준으로 각각 32.6～222 Bq/kg-fresh와 28.6～504 Bq/kg-fresh로 나타났다.

10) 과일류(배, 복숭아, 포도)

2000년～2008년에 홍농의 상하리와 성산리, 고창 상하면, 함평 해보면, 나주의 대호동과 노안면, 영광의 무령리와 월평리, 송림리, 염산의 신성리와 야월리에서 채취한 포도, 배, 복숭아 시료에 대한 감마동위원소 분석 결과를 부록의 표 1.11에 수록하였다.

분석 결과 모든 지점의 과일 시료에서 인공핵종은 검출되지 않았고, 천연핵종인 40K 만이 검출되었다. 검출된 40K 농도 범위는 36.6～91.7 Bq/kg-fresh로 나타났고, 과일 시료의 종류별로 40K 농도 차이는 크게 나타나지 않았다.

11) 채소류(배추, 무)

2000년～2008년에 홍농의 성산리, 진덕리, 칠곡리와 고창 자룡리, 함평의 해보면, 월야면, 신광면과 법성 덕흥리, 백수 논산리에서 수확기에 채취한 배추와 무에 대한 감마동위원소 분석 결과를 부록의 1.12에 수록하였다.

분석 결과 모든 지점의 채소류 시료에서 인공핵종은 검출되지 않았고, 천연핵종인 40K 만이 검출되었다. 검출된 40K 농도 범위는 연평균 기준으로 <4.17～124 Bq/kg-fresh로 나타났고, 2008년에 법성 덕흥리에서 채취한 배추를 제외하면 나머지 시료에서의 40K 농도는 큰 차이가 없는 것을 확인 할 수 있다.

12) 곡류(쌀, 보리, 콩)

2000년～2008년에 홍농의 성산리, 진덕리, 칠곡리와 고창 자룡리, 함평의 해보면, 월야면, 신광면과 법성 덕흥리, 백수 논산리에서 채취한 쌀, 보리, 콩에 대한 감마동위원소 분석 결과를 부록의 1.13에 나타내었다.

표에서 보여 주듯이 모든 지점의 곡류 시료에서 인공핵종은 전혀 검출되지 않았고, 천연핵종인 40K 만이 검출되었다. 모든 시료에서 검출된 40K 농도 범위는 연평균 기준으로 <2.99～654 Bq/kg-fresh로 나타났다. 2000년에 홍농 성산리와 함평 해보면에서 채취한 콩 시료에서 40K 농도가 645～654 Bq/kg-fresh로 다른 시료에 비해 비교적 높게 나타났고, 콩 시료를 제외한 나머지 시료에서의  40K 농도는 큰 차이가 없었다.

13) 육류(염소, 닭)

2000년과 2001년에 홍농 상하리와 함평 해보면에서 채취한 염소 및 닭에 대한 감마동위원소 분석 결과를 부록의 표 1.14에 수록하였다. 표를 통해 확인 할 수 있듯이 인공핵종은 전혀 검출되지 않았고, 40K 만이 검출되었으며 검출된 농도는 연평균 기준으로 67.7～114 Bq/kg-fresh로 나타났다.

14) 계란

2000년과 2001년에 홍농 상하리, 고창 자룡리, 함평의 월야면과 해보면에서 채취한 계란 시료에 대한 감마동위원소 분석 결과를 부록의 표 1.15에 나타내었다.

분석 결과 모든 지점의 시료에서 인공핵종은 검출되지 않았고, 40K 만이 검출되었다. 검출된 농도는 연평균 기준으로 38.5～42.4 Bq/kg-fresh로 나타났다.

15) 공기

2002년 홍농 성산리와 고창 자룡리, 2006년 소내 배수로에서 채취한 공기시료에 대한 감마동위원소 분석 결과를 부록의 표 1.16에 수록하였다. 분석 결과 인공핵종은 검출되지 않았고 천연핵종인 7Be만이 검출되었으며 검출된 농도 범위는 연평균 기준으로 0.00430～3.61 Bq/m3로 나타났다.

16) 꿀

2000년～2002년에 홍농 상하리, 고창 자룡리, 불갑 자비리에서 채취한 꿀 시료에 대한 감마동위원소 분석 결과를 부록의 표 1.17에 수록하였다. 분석 결과 모든 지점의 시료에서 인공핵종은 검출되지 않았고, 40K 만이 검출되었다. 검출된 40K 농도는 연평균 기준으로 5.98～90.4 Bq/kg-fresh로 나타났고, 시료 채취 지점 및 시기에 따라 많은 차이를 보였다.

17) 폐수

2003년 12월 22일에 발생한 영광 5호기 탈염수 공급모관 오염사건으로 인해 방사능에 오염된 일부 탈염수가 방사능 정화 조치 없이 바다로 방류된 사건이 발생하였다. 이로 인해 본 기관에서는 2005년과 2006년에 영광원자력발전소 부지 내부인 제 1, 2 종합폐수처리장(이하, 제 1, 2 종폐장)에서 폐수 시료를 채취한 후 감마동위원소 및 삼중수소 농도를 분석하였고, 그 결과를 표 1.18과 아래의 그림 3.11에 나타내었다.

분석 결과 2005년에 제 1, 2 종폐장에서 채취한 폐수시료에서  54Mn, 58Co, 60Co 등의 부식생성물과 핵분열생성물인 137Cs이 검출되었고, 검출된 농도범위는 연평균 기준으로 각각 0.00981 Bq/L, 0.00146 Bq/L, 0.00224 Bq/L, 0.00120 Bq/L로 나타났다. 반면, 삼중수소는 2005년과 2006년에서 검출되었고, 검출된 농도 범위는 연평균 기준으로 18.3～117 Bq/L로 나타났다.

그림 11. 폐수의 3H 방사능농도

나. 해상 시료

1) 해수

2000년～2008년에 고창 구시포와 고리포, 홍농 가마미, 무안 해제면, 법성 몽냉기, 발전소 내인 취수구와 배수구에서 채취한 해수 시료에 대한 감마동위원소, 전베타, 삼중수소 분석 결과를 부록의 표 1.19와 아래의 그림 3.12～그림 3.15에 수록하였다. 아래의 그림 3.12는 감마동위원소인 137Cs 분포 경향을, 그림 3.13은 전베타 분포경향을, 그림 3.14는 삼중수소 분포 경향을, 그림 3.15는 스트론튬 분포 경향을 각각 나타낸 것이다.

2004년 개정된 지식경제부 지침에 의한 감시기구 업무 범위 확대로 2005년부터 영광원자력발전소 부지 내부인 취수구 및 배수구의 해수시료를 분석하였다.

감마동위원소인 137Cs 분포 경향을 나타낸 표와 그림 3.12를 통해 확인 할 수 있듯이 해수시료에서 검출된 137Cs 농도 범위는 연평균 기준으로 <0.0250～0.0138 Bq/L 이었고, 최대값은 2000년에 무안 해제면에서 채취한 해수시료에서 나타났다.

최근 5년간 4개 원전 주변의 취구구와 배수구에서 채취한 해수 시료에서 검출된 137Cs 농도 범위는 <0.707～4.98 Bq/L임(연평균 기준, 원자력이용시설 주변 방사선 조사 및 평가 보고서(KINS-AR-140, Vol. 19)

그림 3.12 해수의 감마동위원소(137Cs) 방사능농도

해수 시료에 대한 전베타 분석 결과를 수록한 부록의 표 1.19와 아래의 그림 3.13을 통해 확인 할 수 있듯이 해수시료에서 검출된 전베타 농도 범위는 연평균 기준으로 6.18～9.39 Bq/L로 나타났고, 시료채취 지점 및 시기에 따른 차이는 거의 나타나지 않는 것을 알 수 있다.

그림 3.13 해수의 전베타 방사능농도

해수 시료에 대한 삼중수소 분석 결과를 나타낸 부록의 표 1.19와 아래의 그림 3.14를 통해 확인할 수 있듯이 해수시료에서 검출된 삼중수소 농도 범위는 연평균 기준으로 <1.07～17.8 Bq/L로 나타났다.

최근 5년간 4개 원전 주변의 취구구와 배수구에서 채취한 해수 시료에서 검출된 삼중수소 농도 범위는 연평균 기준으로 <0.0605～774 Bq/L임(연평균 기준, 원자력이용시설 주변 방사선 조사 및 평가 보고서(KINS-AR-140, Vol. 19)

그림 3.14 해수의 3H 방사능농도

해수 시료에 대한 스트론튬 분석 결과를 수록한 부록의 표 1.19와 아래의 그림 3.15에 수록하였다. 표와 그림을 통해 알 수 있듯이 해수에서 검출된 90Sr 농도 범위는 연평균 기준으로 <0.00030～0.0.00250 Bq/L 이었고, 2001년 무안 해제면에서 채취한 해수시료에서 가장 높게 나타났다.

최근 5년간 4개 원전주변의 취수구 및 배수구에서 채취한 해수 시료에서 검출된 90Sr 농도 범위는 연평균 기준으로 <0.150～3.20 Bq/L임(원자력이용시설 주변 방사선 조사 및 평가 보고서(KINS-AR-140, Vol. 19))

그림 3.15 해수의 90Sr 방사능농도

2) 해저토

2000년부터 2008년까지 고창 구시포, 홍농 가마미, 무안군 해제면, 영광원자력발전소 내인 취수구와 배수구에서 채취한 해저토 시료에 대한 감마동위원소 분석 결과를 부록의 표 1.20과 아래의 그림 3.16와 그림 3.17에 수록하였다. 그림 3.16은 천연핵종인 40K 분포 경향을, 그림 3.17은 137Cs 분포 경향을 각각 나타낸 것이다.

표와 그림을 통해 확인 할 수 있듯이 검출된 137Cs 농도 범위는 연평균 기준으로 0.289～2.25 Bq/kg-dry로 나타났고, 최대값은 2001년에 고창 구시포에서 채취한 시료에서 나타났다. 또한, 2006년부터 발전소 내인 취수구와 배수구에서 검출된 137Cs 농도 범위는 1.05～1.67 Bq/kg-dry로 시료 채취 지점 및 시기에 따른 차이는 크게 나타나지 않았다. 지난 9년간 검출된 40K의 농도 범위는 연평균 기준으로 726～1,090 Bq/kg-dry로 시료채취 지점 및 시기에 따른 차이는 크게 나타나지 않는 것을 확인 할 수 있다.

최근 5년간 4개 원전 주변의 취구구와 배수구에서 채취한 해저퇴적물에서 검출된 137Cs 농도 범위는 <0.405～4.23 Bq/L로 나타남(연평균 기준, 원자력이용시설 주변 방사선 조사 및 평가 보고서(KINS-AR-140, Vol. 19))

그림 3.16 해저토의 감마동위원소(40K) 방사능농도

그림 3.17 해저토의 감마동위원소(137Cs) 방사능농도

해저토 시료에 대한 90Sr 분석 결과를 수록한 부록의 표 1.20에서 보여주듯이 해저토 시료에서 검출된 90Sr 농도는 연평균 기준으로 <0.083～0.650 Bq/kg-dry로 나타났고, 2005년과 2006년에 고창 구시포와 취수구 시료에서만 90Sr이 검출되었다.

최근 5년간 4개 원전주변 취․배수구의 해저퇴적물에서 검출된 90Sr 농도 범위는  <0.078～0.987 Bq/kg-dry임(연평균 기준, 원자력이용시설 주변 방사선 조사 및 평가 보고서(KINS-AR-140, Vol. 19))

3) 저서생물(게)

2000년～2002년에 법성포와 무안 해제면, 홍농 가마미에서 채취한 게에 대한 감마동위원소 분석 결과를 부록의 표 1.21에 수록하였다. 분석 결과 인공핵종은 전혀 검출되지 않았고, 자연핵종인 40K 만이 검출되었다. 검출된 40K 농도 범위는 연평균 기준으로 63.3～180 Bq/kg-fresh로 나타났다

4) 해산물(어류, 패류, 해조류)

2000년～2002년에 법성포와 무안 해제면에서 채취한 어류(장대, 숭어)에 대한 감마동위원소와 스트론튬 분석 결과를 부록의 표 1.22에 나타내었다. 분석 결과 인공핵종은 전혀 검출되지 않았고, 자연핵종인 40K 만이 검출되었다. 검출된 40K 농도 범위는 연평균 기준으로 75.9～95.8 Bq/kg-fresh로 나타났다

2000년～2002년에 고창 구시포와 무안 해제면, 홍농 가마미, 법성포에서 채취한 패류(조개, 맞조개, 굴)에 대한 감마동위원소와 스트론튬 분석 결과를 부록의 표 1.23에 나타내었다. 분석 결과 인공핵종은 전혀 검출되지 않았고, 자연핵종인 40K 만이 검출되었다. 검출된 40K 농도 범위는 연평균 기준으로 15.7～40.4 Bq/kg-fresh로 나타났다

2000년과 2001년에 법성포와 무안 해제면, 홍농 가마미에서 채취한 해조류(파래, 감태) 에 대한 감마동위원소와 스트론튬 분석 결과를 부록의 표 1.24에 수록하였다. 표에서 보여 주듯이 2000년에 법성에서 채취한 파래 시료에서 90Sr이 0.0920 Bq/kg-fredh로 검출되었고, 나머지 시료에서는 자연핵종인 40K 만이 검출되었다. 검출된 40K 농도 범위는 연평균 기준으로 6.46～66.0 Bq/kg-fresh로 나타났다.

4. 종합평가 및 향후 방향

가. 종합 평가

본 기관에서 영광원자력발전소 운영으로 인해 주변 환경에 미칠 수 있는 영향을 파악하기 위해 2000년～2008년까지 9년간 영광원자력발전소 소내와 주변지역에서 채취한 육상시료 24종과 해상시료 10종 등 약 3,000 여건의 시료를 대상으로 전베타, 삼중수소, 스트론튬, 감마동위원소 농도를 분석한 결과 다음과 같은 결론을 도출하였다.

빗물, 우유, 토양, 폐수, 지하수 시료를 제외한 나머지 육상 시료에서 인공핵종은 검출되지 않았고, 천연핵종인 40K과 7Be만이 검출되었다. 빗물, 우유, 토양, 지하수 시료에서 검출된 전베타, 삼중수소, 스트론튬, 감마동위원소의 농도는 한국원자력안전기술원에서 최근 5년간 4개 원자력발전소 소내 및 주변 지역을 대상으로 조사한 후 제시한 농도 범위 내에 모두 포함되었다. 제 1, 2 종합폐수처리장에서 채취한 폐수 시료의 경우 54Mn, 58Co, 60Co 등의 부식생성물과 핵분열생성물인 137Cs이 2005년에만 검출된 반면, 삼중수소의 경우 2005년과 2006년에 검출되었고, 검출된 농도는 연평균 기준으로 18.3～117 Bq/L로 나타났다. 이러한 분석 결과에 근거하여 본 기관에서는 한수원(주)와 교육과학기술부에 종합폐수처리장 시설에 대한 체계적인 관리와 시설 개선 및 주기적인 분석을 요구하였다.

해상 시료의 경우 해수와 해저토, 해산물인 파래 시료를 제외한 나머지 시료에서는 인공핵종이 검출되지 않았고, 천연핵종인 40K 만이 검출되었다. 해수 시료의 경우 2004년 지식경제부 민간환경감시기구 운영지침의 변경에 따라 2005년부터 소내 취수구 및 배수구의 해수시료를 채취 분석한 결과 137Cs, 삼중수소, 90Sr 등의 농도가 다른 지점 및 년도에 비해 높게 검출되었지만 한국원자력안전기술원에서 최근 5년간 4개 원전의 취수구와 배수구의 해수시료를 대상으로 조사한 후 제시한 농도 범위 내에 모두 포함되었다. 해저토 시료 또한 4개 원전 주변의 해저퇴적물에서 검출된 농도 범위 내에 포함되었다.

나. 향후 방향

본 기관은 영광군 영광원자력발전소 민간 환경․안전 감시기구 설치 및 운영조례 (1715호) 제 4조 및 제 13조와 지식경제부 “민간 환경 감시기구 운영지침” 제 8조 민간 환경 감시기구의 감시범위에 근거하여 환경방사능 조사업무를 수행하고 있다.

위의 지침 및 조례에 의하면 민간 환경 감시기구의 감시 범위는 관할 지자체 및 해당 지자체의 환경 방사능 업무를 수행하고, 다음 각 호에 해당하는 경우 민간 환경 감시기구는 원전 본부에 관련 자료를 요구할 수 있으며, 또한 원전 부지를 포함한 제한구역내의 시설 또는 지역에 대하여 환경감시센터 직원의 조사입회를 요구할 수 있다.

1) 환경조사 중 법정 제한치를 초과한 환경영향이 발견된 경우

2) 원전고장․사고 등급상의 고장․사고가 발생한 경우

3) 부지내의 시료채취를 할 경우(원전본부와 공동 시료채취) 등

2000년부터 현재까지 영광원전 민간 환경․안전 감시기구를 운영한 결과 환경방사능 및 일반 생활방사능 분석과 관련하여 지역 주민들의 주기적인 참여 및 요구가 있었고, 주민들의 의견을 반영하여 조사 업무를 수행하였다. 또한, 영광원자력발전소에서 특이사항이 발생한 경우 관련 조례 및 지침에 근거하여 그에 적합한 환경조사 업무를 지속적으로 추가하거나 변경하여 업무를 수행하였다. 따라서 본 기관에서는 향후에도 환경조사 업무는 지속적으로 확대 및 추가될 것으로 사료되고, 지역주민들의 참여와 요구에 적극적으로 동참을 위해 객체지향적인 분석 및 조사 업무를 지속적으로 수행함으로써 영광주민의 건강과 안전을 확보할 계획이다.

제4절 품질보증관리

1. 품질보증

환경방사선/능 조사에 대한 품질보증의 목적은 조사자료에 대한 품질이 객관적으로 적절한 수준 이내로 유지되고 있는지를 보증하는 것으로 조사결과의 정확성과 신뢰성을 확보하는데 있다. 품질보증요건은 다음과 같다.

○ 환경방사선/능 조사 등 업무전반에 대한 품질관리계획을 수립하여 연 1회 이상 주기적으로 측정, 분석 및 자료처리에 대해 검증하도록 한다.

○ 조사 등에 관한 절차서, 조사자료, 측정 및 분석결과는 문서화하여 5년 이상 보존하며, 계측시료는 추후 재평가를 위해 시료별로 기간을 정하여 보관한다.

○ 조사 및 평가결과는 당해 시설에 대한 감시업무를 종결될 때까지 보존한다.

2. 품질관리

환경방사선/능 조사에 대한 품질관리는 환경시료의 채취과정에서부터 감시결과의 평가에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 수행하게 되며 다음사항이 만족될 수 있도록 한다. 또한, 본 기관에서 수행되는 분석관련 모든 업무는 품질관리 절차서를 수립한 후 그에 따라 업무를 수행함으로써 품질관리에 대한 신뢰성을 확보하고자 하였다.

가. 시료채취

1) 채취된 시료가 대상시료의 대표성이 확보되도록 적절한 채취방법을 사용한다.

2) 대기시료 유량 및 부피 측정기기는 주기적으로 점검 및 교정을 실시한다.

3) 채취된 시료는 채취부터 분석시까지 완전하게 보존되도록 채취포장, 운반 및 보관하며, 분석한 시료는 최소한 1년 동안 보관한다.

나. 시료분석

1) 시료전처리

- 시료의 칭량, 건조, 분쇄 등 전처리과정과 일련의 복잡한 과정을 거치는 방사화학 분리과정이 적절하게 수행되고 있는지 여부를 분석 절차서에 따라 확인 점검한다.

2) 측정기기 교정선원

- 측정기기의 교정선원은 시료형태와 동일 또는 유사한 형태의 인증된 표준선원을 사용한다.

3) 측정기기 성능점검

- 측정기기의 성능점검은 일상계획에 따라 실시하며, 측정치가 관리범위를 벗어나면 원인규명과 필요시 재측정 등을 실시한다.

- 측정기기의 계수율 또는 계수효율 변화를 결정하기 위한 점검선원은 붕괴에 따른 보정이 가능한 방사화학적 순도를 가져야 한다.

- 측정기기의 점검은 주 1회 주기로 실시하며, 필요시는 그때마다 실시하며, 전베타 및 삼중수소 측정기의 경우 매 측정주기마다 실시하고, 감마핵종분석기는 가능한 자주 실시하여야 한다.

- 측정기기의 점검기록은 장비 수명기간 동안 보존한다.

4) 측정기기 검교정

- 환경방사능 측정기기의 검교정은 매 6개월 주기로 실시하며, 검출기 교체 또는 필요시에는 그때마다 실시한다. 교정필증은 항상 확인이 가능하도록 계측기 표면에 부착한다. 검교정 기록은 장비수명기간동안 보존한다.

다. 측정자료의 분석 및 검토

측정자료를 분석, 검토하는 절차를 수립하고, 실제 시료채취 등 품질관리 업무로부터 취득한 자료가 합리적이고 일관성이 유지되는지를 검토한다. 또한 측정자료 중의 오류확인과 필요시 재측정을 포함한 수행내용을 기록으로 문서화하는 절차를 수립한다.

3. 국내 방사능교차분석

가. 목적

국내 방사능교차분석은 국내 방사능분석 관련 기관의 방사능 분석 자료의 신뢰성을 제고하고 분석 자료의 상호비교를 통하여 분석기술의 향상 및 기술정보 교환, 방사능분석 실무자의 분석능력 향상 및 품질관리를 위하여 수행한다.

나. 참여방법

한국원자력안전기술원(KINS)에서 주관하는 국내 방사능교차분석은 1년에 한번 실시하며, 참여방법은 KINS에서 공지한 기간에 방사능분석과 관련한 기관(민간환경감시기구, 사업자, 연구기관, 정부, 대학. 산업체 등)에서 참가하고자 하는 핵종 및 시료를 결정하여 신청한다. 시료를 주어진 기간(2～3개월)동안 전처리, 측정 및 분석하여 결과를 제출하게 되면 KINS에서는 참여기관의 분석결과를 취합하여 통계처리를 하고 비교 검토하여 평가한다.

표 3.2 국내 방사능교차분석 참여방법

참가 신청
	↓
배분하는 미지시료 선택
	↓
시료 전처리
	↓
측정 및 분석
	↓
분석결과 제출
	↓
평가

다. 평가기준

한국원자력안전기술원(KINS)에서 주관하는 국내 방사능교차분석 평가 준을 아래의 표 3.3에 수록하였다.

표 3.3 국내 방사능교차분석 평가기준

등 급	평가내용
A (Acceptable)	Low Middle Limit ≤ A ≤ Upper Middle Limit에 참여기관 분석값이 존재하는 것으로 매우 우수하게 분석
W (Acceptable with Warning)	Lower Limit ≤ W < Low Middle Limit 또는 Upper Middle Limit < W ≤ Upper Limit에 참여기관의 분석 값이 존재하는 것으로 분석 값이 다소 신뢰하기가 어려운 상태
N (Not Acceptable)	N < Lower Limit 또는 N > Upper Limit에 참여기관의 분 석값이 존재하는 것으로 원인규명을 통하여 분석능력에 대한 종합적인 검토가 필요한 상태
ND (Not Detected)	실제 스펙트럼상에 존재하는 핵종을 식별해 내지 못한 상태
FP (False Positive)	실제 스펙트럼상에 존재하지 않은 핵종을 존재하는 것처럼 오인하여 판별

라. 평가 결과

2000년～2008년까지 조사한 분석 결과에 대한 신뢰성을 확보하기 위해 한국원자력안전기술원(KINS)에서 주관하는 국내 방사능교차분석에 참여하였고, 그 결과를 표 3.4와 그림 3.18～그림 3. 23에 수록하였다. 표 3.4와 그림 3.18은 연도별 교차분석 결과를 종합적으로 나타낸 것이고, 그림 3.19～그림 3. 23은 표에 제시된 결과를 각 항목별로 세분하여 제시한  것이다.

표 3.4와 그림 3.18에서 보여 주듯이 2001년과 2003년에만 W 및 FP 등급을 받았고, 나머지 해에는  모두 A 등급을 받았다. 또한, 2000년부터 2008년까지 A 등급은 98%, W 등급은 1.3%, FP 등급은 0.7%로 나타났다.

표 3.4 연도별 교차분석 결과

연도	핵종별 분석수					평가결과(%)
	감마 핵종	전베타	3H	90Sr	합계	A	W	N	ND	FP
2000	25	1	2	2	30	100	-	-	-	-
2001	21	1	1	1	24	91.66	4.17	-	-	4.17
2002	10	1	1	-	12	100	-	-	-	-
2003	13	1	1	-	15	93.33	6.67	-	-	-
2004	2	1	1	-	4	100	-	-	-	-
2005	2	1	1	1	5	100	-	-	-	-
2006	2	1	1	1	5	100	-	-	-	-
2007	18	2	1	1	22	100	-	-	-	-
2008	26	2	1	2	31	100	-	-	-	-

그림 3.18 교차분석결과(전체 등급별 분포)

감마핵종 등급 및 시료별 교차분석결과를 아래의 그림 3.19와 그림 3.20에 제시하였다. 그림에서 보이듯이 감마핵종의 경우 97.5%가 A 등급이었고, 2.5%가 W 등급으로 나타났다. 시료별로 보면, 폐기물과 쌀 시료의 경우 100%가 A 등급이었고, 토양 및 물 시료와 스펙트럼의 경우 95% 내․외로 나타났다.

그림 3.19 교차분석결과(등급별 감마동위원소 분포)

그림 3.20 교차분석결과(시료별 감마동위원소 분포)

표 3.4에 제시된 결과들 중 전베타, 삼중수소, 스트론튬에 대한 교차분석결과를 아래의 그림 3.21, 그림 3.22, 그림 3.23에 각각 나타내었다. 전베타의 경우 2000년～2006년까지는 물 시료만을 대상으로 교차분석에 참여하였고, 2007년 이후부터는 필터 시료를 추가하였다.

반면, 삼중수소의 경우 2000년에는 폐기물 및 환경 준위의 물 시료를 대상으로, 2000년 이후에는 환경 준위의 물 시료만을 대상으로 교차분석에 참여하였다. 또한, 스트론튬의 경우 2000년과 2008년에는 물과 토양시료를, 2001년과 2005년～2007년에는 토양 시료만을 대상으로 교차분석에 참여하였다. 전베타, 삼중수소, 스트론튬에 대한 교차분석결과 모두 A 등급으로 나타났다.

그림 3.21 교차분석결과(전베타)

그림 3.22 교차분석결과(3H)

그림 3.23 교차분석결과(90Sr)

부록 Ⅰ. 년도별 환경방사능 분석결과

가. 육상시료

표 1.1 빗물의 방사능 분석결과

연도	채취지점	방사능농도(Bq/L)
		감마동위원소			전베타	3H
		7Be	40K	131I
00	홍농(성산리)	-	-	-	0.0174(<0.010～0.044)	<1.07
	영광(무령리)	-	-	-	0.0163(<0.010～0.047)	<1.10
01	홍농(성산리)	1.04(<0.768～1.26)	<1.00	<0.105	0.0618(<0.00500～0.127)	<1.02
	영광(무령리)	1.16(<0.826～1.72)	<0.997	<0.138	0.0272(<0.00500～0.0620)	<1.12
02	홍농(성산리)	0.369(<0.238～0.788	0.703(<0.384～1.36)	<0.0340	0.0491(<0.0067～0.151)	<0.669
	영광(무령리)	0.345(<0.237～0.811)	0.682(<0.394～1.50)	<0.0409	0.0441(<0.0061～0.111)	<0.657
03	홍농(성산리)	0.355(<0.224～0.713)	<0.390	<0.0423	0.0285(<0.0100～0.058)	3.44(2.45～5.13)
	영광(무령리)	0.488(<0.241～2.25)	<0.390	<0.0439	0.0240(<0.0100～0.068)	0.809(0.520～1.03)
04	홍농(성산리)	0.482(<0.212～1.43)	0.188(<0.0172～0.228)	<0.0104	0.0308(<0.00500～0.0680)	3.18(<0.629～8.066)
	영광(무령리)	0.429(<0.212～1.06)	0.132(<0.0282～0.232)	<0.0750	0.0292(<0.00600～0.102)	2.14(<0.614～5.610)
05	영광(무령리)	0.598(<0.185～2.23)	<0.173	<0.0328	0.0399(0.0130～0.0910)	1.11(<0.911～2.56)
	소내(전망대)	0.504(<0.215～2.02)	<0.390	<0.0317	0.0384(0.0160～0.0770)	36.2(12.6～63.4)
06	영광(무령리)	0.720(<0.0713～2.03)	<0.173	<0.0157	0.0672(0.0119～0.249)	1.94(<0.768～6.37)
	소내(전망대)	0.265(<0.177～0.410)	<0.401	<0.0444	0.0464(0.0190～0.117)	40.0(13.7～105)
07	영광(무령리)	0.433(<0.214～0.991)	<0.386	<0.0346	0.0819(0.0160～0.241)	1.34(<1.01～3.92)
	소내(전망대)	0.631(<0.212～2.10)	<0.239	<0.0339	0.0795(0.0177～0.241)	34.1(14.6～58.9)
08	영광(무령리)	2.46(<0.220～21.4)	0.543(0.390～1.46)	<0.0328	0.141(0.0177～0.549)	<1.00
	소내(전망대)	0.619(<0.225～1.35)	0.818(<0.389～1.48)	<0.0328	0.0533(0.0161～0.0778)	30.5(10.8～61.4)

표 1.2 우유의 방사능 분석결과

연도	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
		감마동위원소			90Sr
		40K	131I	137Cs
00	고창(자룡리)	50.2(<57.0～59.2)	<0.0142	<0.0759	0.0150
01		51.4(50.5～52.2)	<0.0780	<0.0614	<0.00700
02		45.2(<4.05～60.9)	<0.0856	<0.0748	<0.00700
03		53.3(48.3～81.3)	<0.0777	<0.0663	<0.00400
04		52.3(49.0～54.7)	<0.0997	<0.0992	<0.00700
05		47.6(43.2～49.7)	<0.0947	<0.0879	0.00775(<0.003～0.018)
06	고창(주곡리)	45.8(30.1～54.5)	<0.0353	<0.0315	0.0287(0.0148～0.0426)
07	고창(자룡리)	45.0(24.0～52.6)	<0.0791	<0.0701	<0.00323
08		46.4(<0.546～53.7)	<0.0775	<0.0702	<0.00320

표 1.3 토양의 방사능 분석결과(1/2)

연도	채취지점	방사능농도(Bq/kg-dry)
		감마동위원소				90Sr
		40K	60Co	134Cs	137Cs
00	홍농(가마미)	661(645～677)	<0.361	<0.401	0.365(<0.399～0.330)	-
	함평(해보면)	901(809～992)	<0.429	<0.459	1.16(1.05～1.27)	<0.259
01	홍농(가마미)	932(805～1058)	l<0.270	<0.255	<0.294	<0.206
	함평(해보면)	1164(974～1354)	<0.325	<0.308	1.11(0.746～1.47)	<0.213
02	홍농(가마미)	814(747～880)	<0.336	<0.384	0.258(0.328～0.188)	<0.248
	고창(자룡리)	1050(827～1273)	<0.381	<0.474	0.368(0.209～0.527)	<0.178
03	홍농(가마미)	811(756～865)	<0.428	<0.568	0.395(0.358～0.428)	<0.211
	고창(자룡리)	456(533～559)	<0.567	<0.846	1.60(0.253～2.94)	<0.197
04	홍농(가마미)	851(843～859)	<0.310	<0.232	0.396(0.201～0.590)	0.550(<0.100～1.00)
	고창(자룡리)	872(860～884)	<0.485	<0.453	1.60(1.08～2.11)	0.705(0.410～1.00)
05	홍농(가마미)	756(671～840)	<0.327	<0.378	<0.313	<0.115
	고창(자룡리)	748(484～1012)	<0.446	<0.663	4.06(<1.24～6.87)	1.25(1.07～1.43)
	소내(청경사택)	634(479～788)	<0.366	<0.383	0.877(0.766～0.9880	<0.104
	소내(본부후문)	745(655～835)	<0.370	<0.382	1.16(1.07～1.26)	0.408(〈0.184～0.633)
	소내(배수로)	684(658～711)	<0.348	<0.382	1.14(0.970～1.32)	0.554(0.494～0.613)

표 1.3 토양의 방사능 분석결과(2/2)

연도	채취지점	방사능농도(Bq/kg-dry)
		감마동위원소				90Sr
		40K	60Co	134Cs	137Cs
06	홍농(가마미)	640(533～748)	<0.253	<0.239	0.424(0.278～0.571)	0.234(<0.101～0.368)
	홍농(홍농중)	756(595～918)	<0.241	<0.266	0.888(0.864～0.912)	-
	고창(자룡리)	942(896～987)	<0.631	<0.688	1.62(1.58～1.65)	0.988(0.766～1.21)
	고창(구시포)	642(373～910)	<0.389	<0.637	0.698(<0.782～0.614)	-
	소내(청경사택)	704(702～707)	<0.368	<0.438	1.62(1.61～1.62)	<0.0940
	소내(본부후문)	760(684～835)	<0.362	<0.442	1.41(1.33～1.49)	0.232(<0.132～0.331)
	소내(배수로)	709(703～715)	<0.367	<0.452	0.833(0.743～0.923)	0.234(<0.0850～0.383)
07	홍농(가마미)	591(430～752)	<0.375	<0.347	0.420(0.225～0.614)	0.217(<0.090～0.343)
	고창(자룡리)	1018(933～1103)	<0.669	<0.696	0.983(0.695～1.27)	0.438(<0.098～0.777)
	함평(신광면)	495(343～647)	<0.455	<0.411	0.185(0.156～0.213)	-
	소내(청경사택)	771(752～790)	<0.355	<0.315	0.827(0.708～0.946)	0.476(<0.105～0.846)
	소내(본부후문)	773(734～812)	<0.358	<0.333	1.47(1.17～1.76)	0.595(0.546～0.643)
	소내(배수로)	725(697～752)	<0.396	<0.442	0.278(0.194～0.362)	1.01(0.397～1.62)
08	홍농(가마미)	842(813～870)	<0.325	<0.257	0.473(<0.422～0.524)	<0.0991
	고창(자룡리)	878(678～1078)	<0.720	<0.692	2.08(<0.872～3.29)	<0.105
	함평(신광면)	894(737～1051)	<0.446	<0.552	0.369(0.348～0.389)	-
	소내(청경사택)	728(703～752)	<0.365	<0.328	0.754(0.578～0.930)	<0.106
	소내(본부후문)	697(657～737)	<0.479	<0.570	1.23(1.21～1.25)	<0.0998
	소내(배수로)	682(593～771)	<0.353	<0.349	0.381(0.319～0.442)	<0.0935

표 1.4 하천토의 방사능 분석결과

‘01년과 ’02년의 하천토는 년 1회 분석한 결과임

연도	채취지점	방사능농도(Bq/kg-dry)
		감마동위원소
		40K	60Co	134Cs	137Cs
00	홍농(연우교)	814(800～828)	<0.489	<0.523	2.09(<0.464～3.71)
	함평(대창교)	798(725～871)	<0.419	<0.449	0.448(0.308～0.587)
01	홍농(연우교)	821	<0.398	<0.466	<3.24
	함평(대창교)	814	<0.351	<0.415	1.11
02	홍농(연우교)	1046	<0.511	<0.567	0.666
	함평(대창교)	758	<0.428	<0.418	0.677

표 1.5 하천수의 방사능 분석결과

하천수는 년 1회 분석한 결과임

연도	채취지점	방사능농도(Bq/L)
		감마동위원소					3H
		40K	60Co	131I	134Cs	137Cs
00	홍농(연우교)	-	<0.00159	-	<0.00143	<0.00153	<0.78
	함평(대창교)	-	<0.00161	-	<0.00139	<0.00150	<0.84
01	홍농(연우교)	-	<0.00156	<0.00562	<0.00130	<0.00131	<1.11
	함평(대창교)	-	<0.00148	<0.00604	<0.00136	<0.00130	<1.18
02	홍농(연우교)	0.0723	<0.00177	<0.00579	<0.00153	<0.00173	<0.678
	함평(대창교)	0.692	<0.00188	<0.00525	<0.00160	<0.00168	<0.664
03	홍농(연우교)	0.0605	<0.00205	<0.00605	<0.00197	<0.00197	<0.681
	함평(대창교)	0.0347	<0.00193	<0.00611	<0.00171	<0.00172	<0.670
04	홍농(연우교)	0.0707	<0.00122	<0.0161	<0.000977	<0.00105	<0.645
	함평(대창교)	0.0566	<0.00123	<0.0191	<0.000994	<0.00114	2.835

표 1.6 저수지수의 방사능 분석결과

년 1회 분석한 결과임

연도	채취지점	방사능농도(Bq/L)
		감마동위원소					3H
		40K	60Co	131I	134Cs	137Cs
00	홍농(양지저수지)	-	<0.0304	-	<0.0292	<0.0310	<1.23
	함평(금산저수지)	-	<0.0314	-	<0.0280	<0.0288	<1.06

표 1.7 지하수의 방사능 분석결과

연도	채취지점	방사능농도(Bq/L)
		감마동위원소		3H
		40K	131I
00	홍농(성산리)	-	-	<0.97
	함평(해보면)	-	-	<1.23
01	홍농(성산리)	-	-	<1.08
	함평(해보면)	-	-	<1.08
02	홍농(성산리)	1.21(1.19～1.23)	<0.0516	<0.663
	백수(양성리)	1.32(1.24～1.39)	<0.0362	<0.648
	고창(자룡리)	1.51(1.39～1.62)	<0.0625	<0.671
03	홍농(성산리)	<0.390	<0.0361	<0.665
	백수(양성리)	<0.503	<0.0454	<0.652
	고창(자룡리)	<0.540	<0.0514	<0.669
04	홍농(성산리)	0.274(<0.525～0.022)	<0.0457	1.86(<0.664～3.06)
	백수(양성리)	0.280(<0.0532～0.029)	<0.0483	2.49(<0.635～4.35)
	고창(자룡리)	0.768(0.049～1.488)	<0.0637	0.768(<0.698～1.55)

표 1.8 식수의 방사능 분석결과

연도	채취지점		방사능농도(Bq/L)
			감마동위원소		3H
			40K	131I
00	홍농(성산리)		-	-	<1.29
	고창(자룡리)		-	-	<1.25
	함평(해보면)		-	-	<1.07
07	영광군	영광읍(단주리)	<0.402	<0.0430	<0.611
		대마면(원흥리)	<0.510	<0.0531	<0.604
		홍농읍(칠곡리)	<0.407	<0.0454	<0.995
		법성면(진내리)	<0.422	<0.0429	<0.997
		낙월면(상낙월리)	<0.413	<0.0343	<1.05
		백수읍(구수리)	<0.420	<0.0425	<106
		군서면(가사리)	<0.386	<0.0462	<1.06
		염산면(축동리)	<0.404	<0.0391	<1.06
		군남면(포천리)	<0.379	<0.0411	<1.07
		묘량면(삼학리)	<0.385	<0.0397	<1.17
		불갑면(건무리)	<0.513	<0.0508	<1.17
08	영광군	영광읍(단주리)	<0.0483	<0.0308	<1.05
		대마면(원흥리)	<0.382	<0.0451	<1.09
		홍농읍(칠곡리)	1.02(<0.550～1.48)	<0.0240	<1.07
		법성면(진내리)	1.04(<0.519～1.56)	<0.0293	<1.08
		낙월면(상낙월리)	<0.415	<0.0327	<1.08
		백수읍(구수리)	<0.384	<0.0427	<1.06
		군서면(가사리)	<0.452	<0.0406	<1.04
		염산면(축동리)	0.820(<0.419～1.22)	<0.0355	<0.989
		군남면(포천리)	<0.434	<0.0464	<0.955
		묘량면(삼학리)	<0.389	<0.0385	<1.04
		불갑면(건무리)	<0.398	<0.0321	<1.04

표 1.9 지표식물(솔잎)의 방사능 분석결과

년 1회 분석한 결과임

연도	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
		감마동위원소
		40K	60Co	134Cs	137Cs
00	홍농(성산리)	106	<0.210	<0.172	<0.197
	고창(구시포)	145	<0.234	<0.182	<0.214
	함평(월야면)	94.8	<0.189	<0.171	<0.193
01	홍농(성산리)	167	<0.271	<0.244	0.349
	고창(구시포)	222	<0.260	<0.233	0.975
	함평(월야면)	167	<0.262	<0.241	<0.265
02	고창(구시포)	141	<0.322	<0.289	<0.333
	함평(월야면)	106	<0.262	<0.237	<0.268
03	홍농(성산리)	50.5	<0.131	<0.365	<0.128
	고창(구시포)	54.3	<0.179	<0.183	<0.174
	함평(월야면)	49.7	<0.165	<0.160	<0.170
04	홍농(성산리)	92.4	<0.179	<0.143	<0.170
	고창(구시포)	90.2	<0.180	<0.138	<0.177
	함평(월야면)	98.1	<0.173	<0.139	<0.176
05	홍농(성산리)	72.1	<0.106	<0.0792	<0.0899
	고창(구시포)	62.2	<0.107	<0.0915	<0.0990
06	홍농(성산리)	32.6	<0.0536	<0.0537	<0.0570
	고창(구시포)	35.4	<0.0553	<0.0607	<0.0586
07	홍농(성산리)	51.3	<0.106	<0.0901	<0.0944
	고창(구시포)	56.5	<0.112	<0.0961	<0.0961
08	홍농(성산리)	53.3	<0.0765	<0.0613	<0.0696
	고창(구시포)	37.4	<0.104	<0.0928	<0.0950

표 1.10 지표식물(쑥)의 방사능 분석결과

년 1회 분석한 결과임

연도	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
		감마동위원소
		40K	60Co	134Cs	137Cs
00	홍농(성산리)	97.8	<0.536	<0.0373	<0.0399
	고창(구시포)	101	<0.0527	<0.0380	<0.0426
	함평(월야면)	115	<0.0563	<0.0399	<0.0434
01	홍농(성산리)	31.0	<0.0677	<0.0535	<0.0544
	고창(구시포)	28.6	<0.0777	<0.0645	<0.0672
	함평(월야면)	38.6	<0.0821	<0.0675	<0.0678
02	홍농(성산리)	232	<0.133	<0.0940	<0.333
	고창(구시포)	187	<0.118	<0.102	<0.105
	영광(무령리)	251	<0.132	<0.102	<0.104
03	고창(구시포)	162	<0.292	<0.222	<0.233
	영광(무령리)	152	<0.242	<0.183	<0.200
04	홍농(성산리)	414	<0.232	<0.166	<0.188
	고창(구시포)	346	<0.223	<0.164	<0.181
	영광(무령리)	504	<0.282	<0.204	<0.218
05	홍농(성산리)	197	<0.127	<0.0812	<0.0962
	고창(구시포)	170	<0.121	<0.0861	<0.0998
06	홍농(성산리)	339	<0.116	<0.0825	<0.0920
	고창(구시포)	302	<0.116	<0.0868	<0.0965
07	홍농(성산리)	206	<0.129	<0.0942	<0.0998
	고창(구시포)	174	<0.116	<0.0867	<0.0968
08	홍농(성산리)	152	<0.164	<0.114	<0.134
	고창(구시포)	113	<0.247	<0.180	<0.198

표 1.11 농축산물(과일류)의 방사능 분석결과

년 1회 분석한 결과임(수확기)

연도	종류	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
			감마동위원소
			40K	54Mn	58Co	60Co	137Cs
00	복숭아	홍농(상하리)	65.1	-	-	<0.0455	<0.0353
		함평(해보면)	82.8	-	-	<0.0516	<0.0408
	배	고창(상하면)	40.6	-	-	<0.0256	<0.0201
		나주(대호동)	50.7	-	-	<0.0304	<0.0237
01	복숭아	고창(상하면)	67.6	<0.0321	<0.0356	<0.0397	<0.0301
		홍농(상하리)	73.4	<0.0338	<0.0353	<0.0407	<0.0319
		함평(해보면)	66.0	<0.0360	<0.0378	<0.0450	<0.0352
02	포도	영광(무령리)	49.7	<0.139	<0.173	<0.155	<0.131
		홍농(성산리)	49.5	<0.135	<0.175	<0.149	<0.132
	배	고창(상하면)	47.2	<0.0688	<0.0677	<0.0833	<0.0682
		나주(대호동)	50.7	<0.0725	<0.0712	<0.0854	<0.0759
03	배	고창(상하면)	36.6	<0.106	<0.123	<0.104	<0.0995
		나주(대호동)	42.0	<0.104	<0.124	<0.107	<0.0994
	포도	영광(월평리)	77.6	<0.118	<0.137	<0.119	<0.108
		홍농(성산리)	72.9	<0.112	<0.129	<0.123	<0.106
04	배	고창(상하면)	56.8	<0.0965	<0.0983	<0.110	<0.0975
		나주(대호동)	55.3	<0.0940	<0.0912	<0.107	<0.0940
	포도	영광(월평리)	86.2	<0.0847	<0.0835	<0.101	<0.0839
		홍농(성산리)	85.8	<0.0856	<0.0814	<0.101	<0.0850
05	배	고창(상하면)	45.9	<0.0866	<0.0835	<0.0902	<0.0865
		나주(대호동)	41.8	<0.0823	<0.0882	<0.0869	<0.0847
	포도	영광(월평리)	88.1	<0.107	<0.103	<0.113	<0.0972
		홍농(상하리)	91.7	<0.103	<0.103	<0.122	<0.0998
06	배	고창(상하면)	51.5	<0.0799	<0.0869	<0.0891	<0.0757
		나주(노안면)	51.8	<0.0799	<0.0846	<0.0845	<0.0734
	포도	홍농(상하리)	82.2	<0.0866	<0.0831	<0.102	<0.0883
		염산(야월리)	82.5	<0.0871	<0.0860	<0.104	<0.0879
07	포도	홍농(상하리)	84.4	<0.107	<0.106	<0.127	<0.108
		영광(송림리)	82.8	<0.0794	<0.0816	<0.0964	<0.0798
08	포도	홍농(상하리)	82.3	<0.0746	<0.0744	<0.0963	<0.0742
		염산(신성리)	82.6	<0.0784	<0.0766	<0.0924	<0.0806

표 1.12 농축산물(채소류)의 방사능 분석결과

년 1회 분석한 결과임(수확기)

연도	종류	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
			감마동위원소
			40K	54Mn	58Co	60Co	137Cs
00	무	고창(자룡리)	92.1	-	-	<0.0374	<0.0278
		함평(해보면)	88.6	-	-	<0.0363	<0.0277
	배추	홍농(성산리)	79.6	-	-	<0.0278	<0.0207
		함평(해보면)	82.7	-	-	<0.0345	<0.0245
01	배추	홍농(성산리)	108	<0.0289	<0.0323	<0.0325	<0.0260
		고창(자룡리)	99.8	<0.0235	<0.0268	<0.0258	<0.0216
		함평(해보면)	67.8	<0.0176	<0.0206	<0.0195	<0.0168
02	배추	홍농(성산리)	106	<0.0961	<0.0993	<0.116	<0.0975
		함평(월야면)	97.0	<0.0922	<0.0924	<0.102	<0.0895
03	배추	홍농(성산리)	49.0	<0.101	<0.104	<0.109	<0.102
		고창(자룡리)	42.0	<0.0876	<0.0958	<0.0914	<0.0870
04	배추	홍농(성산리)	81.5	<0.0800	<0.0780	<0.0849	<0.0773
		함평(월야면)	95.3	<0.0776	<0.0799	<0.0879	<0.0787
05	배추	홍농(성산리)	93.4	<0.112	<0.130	<0.126	<0.0993
		함평(월야면)	124	<0.126	<0.127	<0.136	<0.0926
06	배추	홍농(진덕리)	93.8	<0.0970	<0.0965	<0.109	<0.0951
		함평(월야면)	91.5	<0.0985	<0.0903	<0.105	<0.0936
07	배추	홍농(칠곡리)	80.0	<0.0763	<0.0850	<0.0933	<0.0837
		법성(덕흥리)	49.3	<0.0885	<0.0897	<0.0914	<0.0947
		백수(논산리)	72.7	<0.0807	<0.0868	<0.0937	<0.0868
		함평(신광면)	70.7	<0.0809	<0.0899	<0.0925	<0.0840
08	배추	홍농(칠곡리)	67.0	<0.0858	<0.0846	<0.0910	<0.0856
		법성(덕흥리)	<4.17	<0.0871	<0.0831	<0.0984	<0.0825
		백수(논산리)	70.0	<0.0830	<0.0852	<0.0914	<0.0845
		함평(신광면)	80.9	<0.0829	<0.0839	<0.0941	<0.0802

표 1.13 농축산물(곡류)의 방사능 분석결과

년 1회 분석한 결과임(수확기)

연도	종류	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
			감마동위원소
			40K	54Mn	58Co	60Co	137Cs
00	쌀	홍농(성산리)	36.4	-	-	<0.133	<0.122
		함평(해보면)	24.5	-	-	<0.118	<0.117
	보리	고창(자룡리)	117	-	-	<0.189	<0.165
		함평(해보면)	166	-	-	<0.210	<0.188
	콩	홍농(성산리)	654	-	-	<0.345	<0.281
		함평(해보면)	645	-	-	<0.350	<0.284
01	쌀	홍농(성산리)	25.1	<0.0703	<0.0851	<0.0638	<0.0704
		고창(자룡리)	28.1	<0.0698	<0.0920	<0.0658	<0.0719
		함평(해보면)	24.0	<0.0608	<0.0845	<0.0598	<0.0607
02	쌀	홍농(성산리)	32.1	<0.0996	<0.110	<0.112	<0.101
		함평(월야면)	27.6	<0.0884	<0.0875	<0.0971	<0.0853
03	쌀	홍농(성산리)	36.5	<0.0887	<0.0981	<0.0963	<0.0880
		고창(자룡리)	27.1	<0.0839	<0.102	<0.0981	<0.0907
04	쌀	홍농(성산리)	33.8	<0.0845	<0.0795	<0.0877	<0.0850
		함평(월야면)	30.6	<0.0828	<0.0826	<0.0943	<0.0827
05	쌀	홍농(성산리)	19.1	<0.102	<0.129	<0.109	<0.0989
		함평(월야면)	29.9	<0.110	<0.147	<0.117	<0.0988
06	쌀	홍농(진덕리)	27.8	<0.0750	<0.0782	<0.0901	<0.0809
		함평(월야면)	27.0	<0.104	<0.105	<0.116	<0.100
07	쌀	홍농(칠곡리)	33.4	<0.109	<0.124	<0.129	<0.111
		법성(덕흥리)	21.2	<0.0879	<0.0802	<0.0846	<0.091
		백수(논산리)	33.7	<0.112	<0.121	<0.130	<0.116
		함평(신광면)	23.7	<0.0772	<0.0857	<0.0780	<0.0727
08	쌀	홍농(칠곡리)	38.8	<0.0820	<0.0876	<0.0884	<0.0862
		법성(덕흥리)	40.1	<0.0873	<0.0931	<0.0930	<0.0893
		백수(논산리)	27.2	<0.0880	<0.0953	<0.101	<0.0884
		함평(신광면)	<2.99	<0.0853	<0.0881	<0.0936	<0.0853

표 1.14 농축산물(육류)의 방사능 분석결과

년 1회 분석한 결과임

연도	종류	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
			감마동위원소
			40K	54Mn	58Co	60Co	137Cs
00	염소	홍농(상하리)	67.7	-	-	-	-
01	닭	홍농(상하리)	114	<0.0686	<0.0838	<0.0736	<0.0688
		함평(해보면)	81.6	<0.0627	<0.0728	<0.0641	<0.0611

표 1.15 농축산물(계란)의 방사능 분석결과9)

연도	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
		감마동위원소
		40K	54Mn	58Co	60Co	137Cs
00	고창(자룡리)	41.3	-	-	-	<0.0899
	함평(월야면)	43.8	<0.0849	<0.0827	-	<0.0811
01	홍농(상하리)	38.5	-	-	<0.0710	<0.0640
	함평(해보면)	42.4	<0.0705	<0.0689	<0.0794	<0.0723

표 1.16 공기의 방사능 분석결과

연도	채취지점	방사능농도(Bq/㎥)
		감마동위원소
		7Be	131I
02	홍농(성산리)	3.61(1.67～4.77)	-
	고창(자룡리)	3.36(1.31～4.72)	-
06	소내(배수로)	0.00430(0.00169～0.00572)	<0.000201

표 1.17 농축산물(꿀)의 방사능 분석결과

년 1회 분석한 결과임

연도	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
		감마동위원소
		40K	54Mn	58Co	60Co	137Cs
00	홍농(상하리)	13.2	-	-	-	<0.0602
	고창(자룡리)	5.98	-	-	-	<0.0655
	불갑(자비리)	6.49	-	-	-	<0.0689
01	홍농(상하리)	18.8	-	-	<0.0515	<0.0487
	불갑(자비리)	11.3	-	-	<0.0495	<0.0462
02	홍농(상하리)	90.4	<0.0834	<0.0790	<0.0969	<0.0704
	불갑(자비리)	8.86	<0.0540	<0.0538	<0.0574	<0.0580

표 1.18 폐수의 방사능 분석결과

연도	채취지점	방사능농도(Bq/L)
		감마동위원소					3H
		54Mn	58Co	60Co	134Cs	137Cs
05	소내 (제1종합폐수처리장)	<0.00109	<0.00121	<0.00128	<0.00104	0.00120 (<0.00109～0.00130)	110(<0.920～219)
	소내 (제2종합폐수처리장)	0.00981 (0.000920～0.0187)	0.00146 (<0.00113～0.00180)	0.00224 (<0.00128～0.00320)	<0.00106	<0.00110	18.3(8.96～27.7)
06	소내 (제1종합폐수처리장)	<0.667	<0.805	<1.04	<0.614	<0.917	114(14.1～189)
	소내 (제2종합폐수처리장)	<0.529	<0.932	<0.980	<0.856	<0.753	117(<1.10～230)

나. 해상시료

표 1.19 해수의 방사능 분석결과(1/2)

연도	채취지점	방사능농도(Bq/L)
		감마동위원소						전베타	3H	90Sr
		40K	54Mn	58Co	60Co	134Cs	137Cs
00	고창(구시포)	138	-	-	<0.00191	<0.00152	0.00336 (0.00295～0.00401)	7.59(3.95～10.3)	<1.38	0.00107 (<0.000400～0.00210)
	무안(해제면)	13.7	-	-	<0.00185	<0.00162	0.0138 (<0.0357～0.00304)	7.04(5.23～9.85)	<1.07	0.00163 (<0.000400～0.00400)
01	고창(구시포)	12.7(11.6～12.5)	<0.00180	<0.00231	<0.00202	<0.00161	0.00310 (0.00165～0.00446)	7.62(4.68～9.31)	2.78(<0.119～6.33)	0.00180 (<0.000300～0.00260)
	무안(해제면)	11.6(9.80～12.8)	<0.00187	<0.00237	<0.00196	<0.00162	0.00258 (0.00165～0.00358)	7.67(4.89～11.6)	<1.12	0.00250 (<0.000400～0.00460)
02	고창(구시포)	12.2(<0.0650～15.1)	-	<0.0280	<0.0270	<0.0260	<0.0280	8.73(5.40～12.2)	5.13(<0.685～12.4)	0.000850 (<0.000400～0.00220)
	고창(고리포)	9.80(3.55～14.5)	-	<0.0260	<0.0260	<0.0250	<0.0250	6.18(2.13～9.10)	3.28(<0.664～10.4)	-
	홍농(가마미)	13.1(11.5～14.9)	-	<0.0290	<0.0290	<0.0260	<0.0280	8.12(3.30～13.0)	1.15(<0.657～2.36)	<0.000300
	법성(몽냉기)	12.2(10.0～14.1)	-	<0.0300	<0.0280	<0.0250	<0.0280	6.90(3.58～9.03)	0.99(<0.658～2.05)	-
03	홍농(가마미)	2.02(<0.054～9.85)	<0.00205	<0.00102	<0.00210	<0.00193	0.00317 (<0.00532～0.00402)	7.10(4.07～9.29)	1.26(0.100～3.78)	<0.00030
	고창(구시포)	2.04(0.21～9.83)	<0.00200	<0.00225	<0.00208	<0.00192	0.00341 (<0.00541～0.00490)	7.60(4.71～12.0)	1.06(0.0500～2.09)	0.000575 (<0.00030～0.0012)
04	홍농(가마미)	0.375(0.179～0.524)	<0.00116	<0.00139	<0.00134	<0.00101	0.00270 (<0.00141～0.00411)	7.80(2.67～10.6)	2.86(<0.665～5.84)	0.000775 (<0.000200～0.00250)
	고창(구시포)	0.362(0.217～0.458)	<0.00121	<0.00153	<0.00123	<0.00104	0.00325 (<0.00147～0.00453)	7.54(4.38～10.1)	4.33<0.661～9.23	0.000750 (<0.000200～0.0024)

표 1.19 해수의 방사능 분석결과(2/2)

연도	채취지점	방사능농도(Bq/L)
		감마동위원소						전베타	3H	90Sr
		40K	54Mn	58Co	60Co	134Cs	137Cs
05	소내(취수구)	11.0(9.24～11.8)	<0.00126	<0.00138	<0.00135	<0.000842	0.00194 (0.00158～0.00286)	7.65(5.76～11.0)	2.75(<0.934～6.91)	0.0014 (<0.0004～0.0021)
	소내(배수구)	12.3(7.42～26.8)	<0.000993	<0.00103	<0.00111	<0.000788	0.00181 (0.00155～0.00226)	7.72(4.06～12.0)	6.65(<0.999～34.8)	0.0013 (<0.0002～0.0017)
06	소내(취수구)	11.0(8.75～12.6)	<0.00109	<0.00118	<0.00119	<0.000830	0.00188 (<0.000977～0.00168)	7.96(5.99～10.5)	4.64(<1.09～10.2)	0.00128 (<0.0002～0.0019)
	소내(배수구)	11.8(10.8～12.8)	<0.00113	<0.00120	<0.00120	<0.000850	0.00226 (0.00156～0.00339)	8.37(5.09～10.9)	3.08(<1.00～7.61)	0.0018 (0.0014～0.0024)
07	소내(취수구)	10.9(6.32～12.7)	<0.00120	<0.00126	<0.00140	<0.000604	0.00238 (0.00143～0.00349)	7.63(1.34～10.4)	6.49(<1.00～18.3)	<0.000225
	소내(배수구)	11.5(10.6～12.4)	<0.00119	<0.00131	<0.00136	<0.000630	0.00233 (0.00193～0.00284)	7.77(<0.544～14.3)	17.8(<1.02～27.1)	0.000950 (<0.000224～ 0.00304)
08	소내(취수구)	10.8(<1.02～13.2)	<0.00118	<0.00133	<0.00135	<0.000821	0.00176 (0.00103～0.00264)	9.39(5.53～12.7)	2.97(<1.04～13.2)	0.000663 (<0.000154～ 00146)
	소내(배수구)	12.0(9.82～14.2)	<0.00160	<0.00163	<0.00176	<0.000776	0.00200 (0.00140～0.00264)	8.91(5.16～11.7)	8.22(<1.08～43.0)	0.000327 (<0.000155～ 0.000813)

표 1.20 해저토의 방사능 분석결과

연도	채취지점	방사능농도(Bq/kg-dry)
		감마동위원소			90Sr
		40K	134Cs	137Cs
00	고창(구시포)	-	<0.319	0.340(0.300～0.379)	<0.261
	무안(해제면)	-	<0.375	1.01(0.629～1.39)	<0.399
01	고창(구시포)	822(808～836)	<0.439	2.25(2.14～2.36)	<0.173
	무안(해제면)	1090(988～1192)	<0.520	1.29(1.04～1.54)	<0.185
02	홍농(가마미)	810(781～838)	<0.264	1.90(0.341～3.46)	<0.203
	고창(구시포)	850(848～852)	<0.265	0.228(0.210～0.245)	<0.179
03	홍농(가마미)	726(718～735)	<0.395	1.35(1.14～1.56)	<0.170
	고창(구시포)	797(794～801)	<0.345	1.58(1.00～2.16)	<0.175
04	홍농(가마미)	788(770～808)	<0.301	0.442(0.402～0.482)	<0.0880
	고창(구시포)	877(843～912)	<0.314	0.316(0.298～0.333)	<0.107
05	홍농(가마미)	837(803～872)	<0.267	0.394(0.389～0.399)	<0.096
	고창(구시포)	807(802～812)	<0.314	0.289(<0.299～0.279)	0.650(<0.241～1.06)
06	소내(취수구)	849(845～853)	<0.315	1.57(1.44～1.70)	0.493(<0.083～0.903)
	소내(배수구)	823(812～834)	<0.297	1.05(1.01～1.09)	<0.083
07	소내(취수구)	847(840～854)	<0.386	1.67(1.31～2.03)	<0.0949
	소내(배수구)	820(778～862)	<0.285	1.06(0.799～1.32)	<0.102
08	소내(취수구)	810(808～812)	<0.407	1.33(1.29～1.37)	<0.0962
	소내(배수구)	800(756～843)	<0.459	1.24(0.701～1.78)	<0.0965

표 1.21 저서생물(게)의 방사능 분석결과

년 1회 분석한 결과임

연도	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
		감마동위원소
		40K	54Mn	58Co	60Co	110mAg	131I	134Cs	137Cs
00	홍농(가마미)	180	-	-	<0.163	-	-	<0.174	<0.161
	무안(해제면)	175	-	-	<0.157	-	-	<0.167	<0.156
01	법성(법성포)	63.3	-	-	<0.104	-	-	<0.0818	<0.0955
	무안(해제면)	68.2	-	-	<0.120	-	-	<0.105	<0.123
02	홍농(가마미)	168	-	-	<0.175	-	-	<0.165	<0.163

표 1.22 해산물(어류)의 방사능 분석결과11)

연도	종류	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
			감마동위원소								90Sr
			40K	54Mn	58Co	60Co	110mAg	131I	134Cs	137Cs
00	장대	법성(법성포)	95.8	-	-	<0.0564	-	-	<0.0337	0.0461	<0.0320
	숭어	무안(해제면)	94.7	-	-	<0.0476	-	-	<0.0294	0.0695	<0.0900
01	장대	법성(법성포)	75.9	-	-	<0.0534	-	-	<0.0322	0.0767	<0.0200
	숭어	무안(해제면)	80.4	-	-	<0.0430	-	-	<0.0245	0.0339	<0.0130
02	장어	법성(법성포)	89.5	-	-	<0.0620	-	-	<0.0360	0.0430	<0.0120

표 1.23 해산물(패류)의 방사능 분석결과

년 1회 분석한 결과임

연도	종류	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
			감마동위원소								90Sr
			40K	54Mn	58Co	60Co	110mAg	131I	134Cs	137Cs
00	조개	고창(구시포)	21.2	-	-	<0.0672	-	-	<0.0623	<0.0705	<0.0320
	맛조개	무안(해제면)	15.7	-	-	<0.0456	-	-	<0.0453	<0.0453	<0.0240
01	조개	홍농(가마미)	40.0	<0.0489	<0.0502	<0.0562	<0.0448	<0.0738	<0.0440	<0.0509	<0.0320
	맛조개	무안(해제면)	33.5	<0.0635	<0.0616	<0.0676	<0.0587	<0.0938	<0.0651	<0.0651	<0.0350
02	굴	법성(법성포)	18.6	-	-	<0.0470	-	-	<0.0410	<0.0460	<0.0110

표 1.24 해산물(해조류)의 방사능 분석결과12)

연도	종류	채취지점	방사능농도(Bq/kg-fresh)
			감마동위원소								90Sr
			40K	54Mn	58Co	60Co	110mAg	131I	134Cs	137Cs
00	파래	법성(법성포)	66.0	-	-	<0.0344	-	-	<0.0225	0.0177	0.0920
	감태	무안(해제면)	6.56	-	-	<0.0156	-	-	<0.0168	<0.0181	<0.0200
01	감태	홍농(가마미)	63.4	<0.0319	<0.0346	<0.0373	<0.0315	<0.0833	<0.0281	0.0814	<0.0520
		무안(해제면)	12.8	<0.0178	<0.0199	<0.0207	<0.0167	<0.0581	<0.0164	<0.0184	<0.0140